
ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендации по проведению работ по


исключению разряда саморазряда АКБ


1. Отключить АКБ.
2. Доработать жгуты проводов:
   1. Снять колодку S1 (черная колодка) с блока ВСМ, на снятой колодке извлечь розово-зеленый провод из гнезда 37, отрезать контакт, провод заизолировать лентой ПВХ;







* 1. Снять колодку S2 (серая колодка) с блока ЕММ, на снятой колодке поменять местами контакты в гнездах 3 и 4;





* 1. Снять колодку с переключателя световых сигналов (серая колодка), на снятой колодке поменять местами контакты в гнездах 6 и 7.





1. Проверить степень зарядки АКБ:
   1. Выполнить замер плотности электролита в каждой банке АКБ, должно быть не менее 1,27;
   2. При необходимости зарядить АКБ.
2. Подключить АКБ.
3. При помощи диагностического оборудования «Grade-X» выполнить обновление версии программного обеспечения в комбинации приборов: для референса **8450007022** – до версии не ниже V-36, **8450030825** – до версии не ниже V-27.
4. Провести сброс ошибок во всех электронных блоках.